Moteur à courant continu

**Fonctionnement**



Batterie

Roue folle

Réducteur

Codeur incrémental

Arrêt d'urgence

Carte de commande

Roue directrice et motrice

Chariot filoguidé

On s'intéresse ici à l'asservissement de la roue avant.

**A - MISE EN MARCHE**


Réaliser la connexion au système :

* Brancher le chariot filoguidé au secteur.
* Brancher le chariot au PC avec le port USB.
* Vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché.
* Sur le bureau, démarrer le logiciel Arduino.

**B - COMMANDE**


ATTENTION : Ne pas cliquer sur le bouton "Téléverser", qui enverrait un programme vide vers la carte Arduino !

* Dans l'onglet "Outils/Type de carte" vérifiez que le matériel est connecté sur "Arduino/Genuino Uno".
* Dans l'onglet "Outils/Port:" vérifiez que le matériel est connecté sur "COM... Arduino/Genuino Mega or Mega 2560".



* Cliquer sur l'icône "Moniteur Série"  ou dans "Outils/Moniteur série".

L'interface homme machine suivant apparaît :



* En bas à droite, sélectionner la vitesse d'échange des données entre ARDUINO et PC doit être de 115200 baud (bits/s), cliquer sur "Nouvelle ligne" et cocher "Défilement automatique".
* Réaliser un essai "Asservissement de position direction" en rentrant le chiffre correspondant dans la barre.
* Renseigner un réglage du correcteur PID dans la barre :

|  |  |
| --- | --- |
| Correcteur proportionnel | 20 |
| Correcteur intégral | 0 |
| Correcteur dérivé | 0 |

* Puis renseigner une valeur de consigne de position angulaire dans la barre :

|  |  |
| --- | --- |
| Echelon de position angulaire (°) | 60 |

La roue directrice tourne, puis se stabilise.



Vous obtenez des mesures donnant : Date, Consigne, Sortie, Courant consigne, Mesure, Commande, Courant.

**VISUALISATION DES MESURES**

**Acquisition**

* Copier/Coller les valeurs générées par le logiciel, directement dans le tableur "LibreOffice Calc".

ATTENTION : Soyez attentif aux séparateurs entre les colonnes ainsi qu'aux virgules des décimales !

* Supprimer d'éventuelles valeurs superflues.
* Sélectionner une plage de données qui vous intéresse.
* Tracer le diagramme en cliquant sur l'icône "Diagramme".
* Dans l'onglet "Type de diagramme", sélectionner "XY dispersion" et "Lignes seules".

ATTENTION : Un diagramme de type "Ligne" tracerait toutes les colonnes en fonction du numéro de la ligne !