Bloc commande

Interface de contrôle

Indicateur de charge

Bouton marche/arrêt

**Fonctionnement**



Simulateur de résistance

Plateau et chaîne

Alternateur et capteur de vitesse

Frein à étrier

Moyeu Nexus

3 vitesses

Levier sélecteur de vitesses

Pignon moteur

Motoréducteur

Pédalier

Batterie Li-ion

Vélo à assistance électrique

**A - MISE EN MARCHE**

* Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
* Monter sur le vélo et pédaler.
* Pédaler en marche arrière et observer la transmission.

**B – PASSAGE DES VITESSES**

Pendant qu’une première personne pédale lentement, une autre pourra :

* Passer les différentes vitesses avec le levier sélecteur de vitesses.
* Observer la vitesse de rotation de la roue arrière par rapport au plateau arrière.